|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gpio 0 | 1 |  | 40 | 5V USB |
| gpio 1 | 2 | 39 | 5V int |
| GND | 3 | 38 | GND |
| gpio 2 | 4 | 37 | reg enable |
| gpio 3 | 5 | 36 | 3.3V reg |
| gpio 4 | 6 | 35 | ADC vref |
| gpio 5 | 7 | 34 | gpio 28 |
| GND | 8 | 33 | GND |
| gpio 6 | 9 | 32 | gpio 27 |
| gpio 7 | 10 | 31 | gpio 26 |
| gpio 8 | 11 | 30 | /reset |
| gpio 9 | 12 | 29 | gpio 22 |
| GND | 13 | 28 | GND |
| gpio 10 | 14 | 27 | gpio 21 |
| gpio 11 | 15 | 26 | gpio 20 |
| gpio 12 | 16 | 25 | gpio 19 |
| gpio 13 | 17 | 24 | gpio 18 |
| GND | 18 | 23 | GND |
| gpio 14 | 19 | 22 | gpio 17 |
| gpio 15 | 20 | 21 | gpio 16 |
| Paspberry Pi Pico W | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gpio 0 | 1 |  | 40 | 5V USB |
| gpio 1 | 2 | 39 | 5V int |
| GND | 3 | 38 | GND |
| gpio 2 | 4 | 37 | reg enable |
| gpio 3 | 5 | 36 | 3.3V reg |
| gpio 4 | 6 | 35 | ADC vref |
| gpio 5 | 7 | 34 | gpio 28 |
| GND | 8 | 33 | GND |
| gpio 6 | 9 | 32 | gpio 27 |
| gpio 7 | 10 | 31 | gpio 26 |
| gpio 8 | 11 | 30 | /reset |
| gpio 9 | 12 | 29 | gpio 22 |
| GND | 13 | 28 | GND |
| gpio 10 | 14 | 27 | gpio 21 |
| gpio 11 | 15 | 26 | gpio 20 |
| gpio 12 | 16 | 25 | gpio 19 |
| gpio 13 | 17 | 24 | gpio 18 |
| GND | 18 | 23 | GND |
| gpio 14 | 19 | 22 | gpio 17 |
| gpio 15 | 20 | 21 | gpio 16 |
| Paspberry Pi Pico W | | | | |