|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 1 |  | 2 | G1 |
| B1 | 3 | 4 | GND |
| R2 | 5 | 6 | G2 |
| B2 | 7 | 8 | E |
| A | 9 | 10 | B |
| C | 11 | 12 | D |
| CLK | 13 | 14 | LAT |
| OE | 15 | 16 | GND |
| HUB75 (E) RGB LED panel connector | | | | |